附件：

2024年连南瑶族自治县农产品质量安全“快速检测+承诺达标证指导”试点项目快检设备清单

名 称	规格型号	单位	购置

数量	技术要求	单价

（元）	合计

（元）	备注
1	农产品质量安全快速检测仪
台	1	1、设备具有分光光度检测模块、免疫层析模块、数字化管理模块、智能打印模块、无线通讯模块等标准 模块，另有智能识别模块、荧光检测模块等可扩展模块。2、用于蔬菜、水果、水产品、畜禽产品、禽蛋类等食用农产品中的农药残留、兽药残留所有项目检测。3、检测数据上传：检测数据通过网络一键上传至广东省农产品质量安全检测监管系统，实现快检数据现场采集记录等功能的测试（检测数据可自动上传至广东省农产品质量安全智慧监管平台）。
2	承诺达标合格证打印机
台	1	开展食用农产品承诺达标合格证打印，开证数据数据可对接广东省农产品质量安全智慧监管平台、
3	农药残留检试剂盒	300次/盒	盒	3	检测有机磷和氨基甲酸酯类农药
4	农残胶体金项目	20份/盒	盒	18	百菌清、毒死蜱、杀螟硫磷、水胺硫磷、三唑磷、腐霉利、氧乐果、甲氰菊酯、联苯菊酯
各2盒
5	移液器	20-200ul

200-1000ul

1-5ml	套	1	/
6	便捷式电子天平	3KG/0.1G	个	1	样品称量
7	镊子	12.5cm	把	1	/
8	剪刀	/	把	1	/
9	50ML塑料烧杯	50ML	个	20	/
10	实验服	/	件	1	/
11	实验室垃圾桶	30L	个	1	/
12	枪头盒	20-200ul

200-1000ul

1-5ml各1套	套	1	/
13	枪头	20-200ul、200-1000ul

、1-5ml各1包	包	2	/
14	手套	100只/盒	盒	6	/
15	口罩	50/盒	盒	2	/
16	计时器	/	台	5	/
17	离心管	5ML、15ML	套	2	/
18	离心管架	5ML、15ML	个	2	/
19	振荡器	定时、多个一起震荡	台	1	/
20	温湿度计	电池	个	1	/
21	离心管架	50ML 12孔	个	2	/
22	移液枪 枪架	L型	个	1	/
23	实验服	长袖	件	4	/
24	实验室垃圾桶	15L	个	1	/
25	实验室垃圾袋	55CM*60CM 50个	包	8	/
26	采样袋	保鲜（密封）	个	200	/