
连南瑶族自治县美丽乡村民居外立面民族特色风貌建设实施方案（征求意见稿）
    根据《广东省关于深入推进“千村示范、万村整治工程的行动方案》（粵乡振组〔2019〕4号）、《关于开展我省农村泥砖房清理整治工作的指导意见》（粤委农办〔2019〕103号）文件精神和《连南瑶族自治县2020年美丽乡村建设行动方案》，特制定本方案。
一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境系列重要批示精神，以实施乡村振兴战略“三个全域两大攻坚”系列行动为抓手，以连线成片示范整饰农房立面、构建特色民居风貌协调、田园气息浓郁、体现民族特色的乡村风貌示范带为主要内容。
（二）基本原则

--因地制宜、分类指导原则。按照县域乡村建设规划要求，根据地理位置、村民意愿等分步实施。

--示范先行、以点带面原则。坚持循序渐进、先点后面，试点示范先行探索积累经验，连线成片，建设具有民族特色的多村风貌示范带。

--农民主体、激发动力原则。要求充分动员、激发村民转变思想观念，农民积极主动参与建设，变要我建为我要建，自愿投身民族特色乡村风貌示范创建。

（三）实施时间

自本方案印发之日起至2020年12月31日。
（四）实施范围

由《连南瑶族自治县2020年美丽乡村建设行动方案》指定开展外立面改造的村寨。

（五）实施主体

由各镇人民政府组织实施，一旦确定改造，必须严格按照要求，按照规定时间节点推进并完成外立面改造工作。

二、建造方式

原则上由各镇统一聘请专业施工队建设或委托行政村、村小组（经济合作社）聘请专业施工队（民间工匠）进行建设。对一些具备一定建筑装修水平和经验的村民，经村民申请，各镇人民政府严格把关，可以根据有关建造措施和标准自行施工。
三、建造措施及奖补内容

（一）建造要求

1.各镇要充分做好宣传发动工作，发动农户开展筹资筹劳和“三清三折三整治”，抓紧筹资筹劳和全面完成“三清三拆三整治”。

2.凡是已经完成外墙批荡贴瓷片及新刷且亮丽的外墙（以下简称完成外墙改造）的民居保留原状，不再进行改造。
（二）建筑措施

1.裸墙（赤膊墙）改造：裸墙（赤膊墙）及残损破旧的白墙、泥墙一律批荡、粉刷，外墙批荡、粉刷后要画上腰线（分层线）和窗户框线，其中腰线宽不少于20厘米，窗户框线宽不少于10厘米。一层砖瓦屋在墙脚划线，线宽不少于30厘米。腰线、窗户框线及墙脚线采用黛青、黛蓝或靛蓝色调。再扫外墙油性乳胶漆。
2.已抹灰墙改造：已抹灰的墙要进行粉刷，粉刷后要画上腰线（分层线）和窗户框线，其中腰线宽不少于20厘米，窗户框线宽不少于10厘米。一层砖瓦屋在墙脚划线，线宽不少于30厘米。腰线、窗户框线及墙脚线采用黛青、黛蓝或靛蓝色调。再扫外墙油性乳胶漆。

3.已刮腻子墙改造：已刮腻子墙要画上腰线（分层线）和窗户框线，其中腰线宽不少于20厘米，窗户框线宽不少于10厘米。一层砖瓦屋在墙脚划线，线宽不少于30厘米。腰线、窗户框线及墙脚线采用黛青、黛蓝或靛蓝色调。再扫外墙油性乳胶漆。

4.围墙粉刷及划线。对于房屋外围墙装饰参照民居外立面改造要求。

以上二项建造措施，要在保留现有建筑基本结构，确保房屋结构安全的前提下，根据村庄每幢房舍所处位置、视线方位等实际情况，有针对性地选择某几项进行综合改造，不搞“一刀切”不搞建造措施全覆盖。每幢房屋改造的主色调必须和其他几项措施的风貌相协调。

四、建设资金标准

奖补标准详见《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》。其中政府奖补90%，其余10%由农户筹资筹劳筹料解决。

五、合同签订

由各镇组织村民委员会或村经济合作社（村小组）与施工队或农户签订建设合同，建设合同须明确建造方式、奖补标准、工程质量、工艺要求、完成时间和资金支付方式等。各镇人民政府要加强指导和监督检查，确保如期按质完成任务，确保资金落实到位，确保安全生产文明施工。工程监理由县农业农村局统一委托，费用控制在工程结算总额的1%-1.5%之间。

六、验收及资金审批

在县乡村振兴办的指导下，工程完工后，对照建设标准，由本镇组成验收工作组对符合要求的工程项目进行实地验收，验收时以户为单位，逐户逐个项目实地丈量，根据丈量实际面积核定最终工程量。

资金申请流程：施工队申请→村委会审核（村民户主签名）→镇政府验收→监理出监理意见书→县农业农村局备案→划拨资金。

七、资金结算

（一）工程编制依据

1.本工程量清单计价依据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》和《广东省安装工程综合定额（2010）》《广东省市政工程综合定额（2010）》，结合项目实际情况，政府给予指导综合单价，按实际面积结算。

2.本工程材料价格按连南县2020年第一季建设工程人工材料综合价格进行套价，缺项部分按市场询价计算。

3.规费、税金按《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函〔2018〕989号文）调整。

（二）本指导价格已经包含人工费、材料费、机械费、管理费（按四类地区）、计划利润和税金，付款时要凭施工队税票（发票）支付工程款。

（三）如实际验收工程质量达不到质量标准、等级，或材质与规格达不到要求的，应核减其结算价格，具体核减数额由验收组和监理商定。价格表外的项目、材质、规格，按市场询价及本通知相关规定进行结算。

（四）按工程量清单计价，据实结算。村民自行施工的，经验收合格后、资金直接拨付给村民；由施工队统一建设的，建成验收合格后划拨给施工队。

八、资金拨付

（一）资金为县财政自筹资金，县财政负担部分资金由各镇财政直接划拨到村民委员会三资账户，再由村民委员会按合同约定支付给施工队或农户。

（二）根据合同约定，全部工程竣工验收合格后拨付建设资金的90%，预留质保金10%。质保金在竣工验收合格之日起期满半年后一次性支付完毕。

（三）本方案与县政府下发其他奖补办法不可重叠奖补。

九、其他

（一）本实施方案由县农业农村局负责解释。

（二）自本方案印发之日起施行，有效期至2020年12月31日止。
附件：1.村庄外立面指导价部分项工程计价表
      2.村庄外立面改造图样（瑶区）

      3.村庄外立面改造图样（汉区）

      4.村庄外立面改造图样（过山瑶）

附件1：
	村庄外立面指导价部分项工程计价表



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	1
	11201001001
	外墙1
	1.墙体类型：外墙
2.刷108胶水泥一遍
3.底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1：2
4.刮成品腻子膏 耐水型（N）；5.装饰面材料种类：扫外墙油性乳胶漆2次；
6.包扫线条

7.搭脚手架
	m2
	1
	90
	90
	1、外墙1是指没有进行过任何装饰的清水墙，红砖墙体或土胚墙；

2、外墙2是指墙体已有摸灰的墙体；

3、外墙3是指已经刮过成品腻子膏的墙体。

	2
	11201001002
	外墙2
	1.墙体类型：外墙
2.刮成品腻子膏 耐水型（N）
3.装饰面材料种类：扫外墙油性乳胶漆2次；
4.包扫线条；
5.搭脚手架
	m2
	1
	57
	57
	

	3
	11201001003
	外墙3
	1.墙体类型：外墙
2.装饰面材料种类：扫外墙油性乳胶漆2次

3.包扫线条；
4.搭脚手架
	m2
	1
	23
	23
	

	10
	20101005001
	围墙
	1.墙体类型：外墙
2.摸灰
3.刮成品腻子膏 耐水型（N）
4.装饰面材料种类：扫外墙油性乳胶漆2次；
5.包扫线条；
	m2
	1
	60
	60
	

	11
	20101005001
	围墙压顶
	1.砌墙厚度：1/2砖墙
2.用砖品种规格：红砖
	M
	1
	20
	20
	


附件2：
村庄外立面改造图样（瑶区）
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附件3：
汉区款式
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附件4：

村庄外立面改造图样（过山瑶）
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