附件2 清远市连南瑶族自治县重金属环境安全隐患排查整治项目主要建设内容
表1 项目主要建设内容
	序号
	子工程名称
	治理措施

	[bookmark: _Hlk218762116]1
	连南瑶族自治县寨岗镇铁屎坪茶坑口华兴隆铅锌矿
	共3堆废渣，2堆原址原位风险管控-生物钝化技术，1堆垂直+水平阻隔

	2
	连南瑶族自治县寨南称架麦凹铜锌矿
	10堆废渣，3堆原位消减+生态修复，1堆自然恢复；无连通矿硐，对1个有水矿硐进行强化封堵

	3
	广东省连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲茶坑底五号窿铜铅锌矿
	共3堆废渣，3堆均为原址原位生态修复

	4
	广东省连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲荷包塘铜铅锌矿
	共3堆废渣，1堆为原址原位风险管控-生物钝化技术，2堆为原址异位风险管控

	5
	连南瑶族自治县寨岗镇铁屎坪茶坑底九号窿铅锌矿
	共1堆废渣，1堆为原址原位生态修复

	6
	广东省连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲铁屎坪瑶仔坳铅锌矿
	共2堆废渣，2堆合并，清挖沿山边堆存，生物钝化技术；无连通矿硐，对2个无水矿硐进行简易封堵

	7
	广东省连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲铁屎坪铅锌矿
	共2堆废渣，1处废石原址原位生态修复；1处废渣原址原位风险管控-生物钝化技术
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